**Załącznik nr 2 do SIWZ**

**…………………………**

 *(pieczęć wykonawcy)*

**…………………………**

*( miejscowość, data)*

**FORMULARZ OFERTY**

NAZWA WYKONAWCY:…………………………………………………….……………….

…………………………………………………………………………………………………...

ADRES:…………………………………………………………………………………………

NIP: ………………………………………….

Telefon:………………………….……….

FAX lub e-mail na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ...........................................................

**Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem TAK/NIE (należy wskazać właściwe)**

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

**Dostawa ultramikrotomu pozwalającego na krojenie preparatów w minimalnym zakresie skrawków ultracienkich i semicienkich od 1nm do 13µm wraz
z mikroskopem stereoskopowym.**

**(znak sprawy: ADZ.261.30.2018)**

zgodnie z warunkami i wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” oraz w załącznikach do SIWZ oferujemy:

1. Łączna cena oferty netto:

…………………………….. (słownie: ……………..…………………………….… ),

1. Stawka podatku VAT wynosi ………..%\*,
2. Łączna cena oferty brutto:

 …………………………….. (słownie: ……………..…………………………….… )\*,

Powyższa cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, zgodnie z Rozdziałem XIII. SIWZ.

Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest zgodna z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).\*

*\*oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza Polską*

Oświadczamy, że wybór Naszej oferty:

* **nie** będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowegozgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług \*
* będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego od następujących towarów/usługzgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług \*:

……………………………………………… - …………………………………..………………… zł netto

 Nazwa towaru/usługi wartość bez kwoty podatku VAT

Art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.):
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

1. Oferowany sprzęt posiadania następujące parametry:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **PARAMETR/CECHA** | **WYMÓG Z OPZ (TAK/NIE)[[1]](#footnote-1)** | **PARAMETR/CECHA OFEROWANA****(DOKŁADNY OPIS)[[2]](#footnote-2)** |
| ***WYMAGANIA MINIMALNE*** |
| ***LP*** | ***Parametr /Cecha*** | ***Wymóg z OPZ******(TAK/NIE)*** | **PARAMETR/CECHA OFEROWANA****(DOKŁADNY OPIS)[[3]](#footnote-3)** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** |
| ***1.*** | **Ultramikrotom** | TAK*Podać model i producenta w kolumnie 4* |  |
| ***2.***  | **Precyzja krojenia:** skrawki ultracienkie i semicienkie od 1nm do 13µm |  |  |
| ***3.*** | **Przesuwanie preparatu:** automatyczny w zakresie przynajmniej 200 µm |  |  |
| **Regulacja noża:** |
| ***3.*** | Obracanie w zakresie 360°, |  |  |
| ***4.*** | precyzyjny mechanizm z regulacją kąta nachylenia noża, ze skalą 1° w zakresie od -2° do +15°. |  |  |
| ***5.*** | Precyzyjne, manualne lub automatyczne ustawianie noża za pomocą śrub mikrometrycznych w kierunkach N-S oraz W-E z płynną regulacją przesuwu. |  |  |
| ***6.*** | **Szybkość cięcia preparatów:** Minimum od: 0,2mm/s do 90 mm/s |  |  |
| **Oświetlenie:** |
| ***7.*** | a. Dolne jak również przez preparat - realizowane diodami LED z regulowaną jasnością. |  |  |
| ***8.*** | b. Górne poruszające się z mikroskopem stereoskopowym i z regulacją kierunku świecenia |  |  |
| ***9.*** | Sterowanie urządzeniem: Za pomocą oddzielnego panelu elektronicznego lub jednostki sterującej klasy PC z dotykowym wyświetlaczem. |  |  |
| ***13.*** | **Mikroskop stereoskopowy montowany na ultramikrotomie:** minimalny zakres powiększeń od 10 do 50 razy. |  |  |
| **Stół antywibracyjny** |
| ***14.*** | zapewnia bezwibracyjną powierzchnię roboczą |  |  |
| ***15.*** | dedykowany dla oferowanego ultramikrotomu zapewniający stabilną pracę |  |  |
| **Procesor tkankowy** |
| ***16.*** | Pozwalający na automatyczne utrwalanie preparatów do mikroskopii elektronowej, poprzez przenoszenie ich pomiędzy różnymi utrwalaczami. |  |  |
| ***17.*** | możliwość indywidualnego programowania procesów utrwalania próbek |  |  |
| ***18.*** | umożliwia zaprogramowanie przynajmniej 50 procesów |  |  |
| ***19.*** | wyposażone w zasilanie awaryjne na wypadek awarii sieci (w celu ochrony próbek) |  |  |
| ***20.*** | posiada wstępnie zaprogramowaną listę reagentów z możliwością jej rozszerzenia |  |  |
| ***21.*** | wyposażone w: moduł do mikroskopii elektronowej posiadający jednostkę grzewczo-chłodzącą fiolek w zakresie od +4°C z możliwością wstępnego podgrzania/ochłodzenia roztworów w fiolkach |  |  |
| ***22.*** | w zestawie jest system archiwizacji danych umożliwiający zewnętrzne programowanie listy reagentów |  |  |
| ***23.*** | posiada system z możliwością opóźnienia startu |  |  |
| ***24.*** | Pozostałe wymagania: możliwość doposażenia ultramikrotomu o komorę mrożeniową sprzężoną ze sterowaniem ultramikrotomu |  |  |
| **Akcesoria dodatkowe - Narzędzia potrzebne do pracy z ultramikrotomem** |
| ***25.*** | perfect loop |  |  |
| ***26.*** | siatki do TEM |  |  |
| ***27.*** | żywica do zatapiania |  |  |
| ***28.*** | materiały do kontrastowania |  |  |
| ***29.*** | formy do zatapiania |  |  |

1. Gwarancja producenta liczona od dnia uruchomienia systemu:

…………………………………….

(wartości możliwe do wpisania 12 m-cy, 24 -ce)

1. W urządzeniu ruch ramienia z zamontowaną próbką podczas ciecia skrawków odbywa się w sposób grawitacyjny „R”:

………………………………….

(wartości możliwe do wpisania: TAK,NIE – zgodnie z SIWZ)

* + - 1. Termin realizacji dostawy wraz z instalacją i uruchomieniem maksymalnie do 12 tygodni od daty podpisania umowy.
			2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ wraz z załącznikami oraz wyjaśnieniami\* i/lub zmianami\* SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami
			i zasadami postępowania i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.
			3. Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
			4. Oświadczamy, że akceptujemy warunki gwarancji i płatności za zrealizowanie przedmiotu zamówienia określone w SIWZ.
			5. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
			6. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
			7. Realizację dostaw objętych przedmiotem zamówienia wykonamy sami bez udziału podwykonawców/ z udziałem podwykonawców\*:

|  |  |
| --- | --- |
| *Część zamówienia, którą zamierzamy powierzyć podwykonawcom* | *Nazwa (firma) podwykonawcy* |
|  |  |
|  |  |

* + - 1. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od \_\_\_\_ do \_\_\_\_ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

*(Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy)*

* + - 1. Istotne postanowienia umowy Zamawiającego akceptujemy bez zastrzeżeń
			i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Oświadczamy, iż nie umieścimy lub nie będziemy żądać umieszczania w zawieranej umowie po wyborze naszej oferty, jakichkolwiek postanowień za wyjątkiem postanowień o charakterze informacyjnych lub wskazujących na sposób wykonywania umowy w zakresie komunikacji stron i form tej komunikacji.
			2. Ofertę niniejszą składamy na \_\_\_\_\_\_\_\_\_ kolejno ponumerowanych stronach.
			3. Wnieśliśmy wadium o wartości ………………. w formie…………………….., które należy zwrócić na nr konta ………………………………………………….………… (jeżeli dotyczy)\*.
			4. Informujemy o dostępności wymaganych w SIWZ oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa oświadczenia lub dokumentu | Adres internetowy na której dokument lub oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji lub numer i nazwa postępowania o udzielenie zamówienia u Zamawiającego, w którym Wykonawca złożył oświadczenia lub dokumenty |
|  |  |
|  |  |

* + - 1. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

a) ………………………………………………………….

b) ……………………………………………………….itd.

* + - 1. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:

Imię i nazwisko: ……………………………………………

Adres: ………………………….…………………………...

Telefon…………………….. fax……………………………

e-mail: …………………………………………………….. .

* + - 1. OŚWIADCZAMY, że zgodnie z załączonym pełnomocnictwem Pełnomocnikiem do reprezentowania nas w postępowaniu lub reprezentowania nas w postępowaniu i zawarcia umowy jest:

 …………………………………………………………………………….…………….

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę lub wykonawcy, którzy w powyższych zakresie ustanowili pełnomocnictwo)

 ………………….., dnia …...…….. 2018 roku …………………………………………..

Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).\*

1. Wpisuje Wykonawca, w przypadku wpisania „nie” Zamawiający uzna, że oferta nie spełnia wymagań i odrzuci ją jako niezgodną z SIWZ. [↑](#footnote-ref-1)
2. Wypełnić w przypadku możliwości podania konkretnej wartości. [↑](#footnote-ref-2)
3. Wypełnić w przypadku możliwości podania konkretnej wartości. [↑](#footnote-ref-3)